*Komentár k obrázkom*

**

***Obr. 1*** Orientácia pravouhlých (kilometrových) súradnicových osí na zemskom povrchu



***Obr. 2*** Detail – hodnoty súradníc bodu A (XA , YA)



***Obr. 3*** Presné (v *m* ) odčítanie súradníc kóty (vrchu) 214,3

 x = 6 065, 550 km alebo x = 6 065 550 m

y = 4 307, 250 km alebo y = 4 307 250 m

**POZOR !**  18o 00´ a 54o 40´ sú hodnotami iného systému (geografické súradnice: VZD – λ ; SZŠ – φ )